Suponemos que la memoria consta de 1024 posiciones con datos dentro de esas posiciones. Guardamos la memoria completa en el Microprocesador para hacer un manejo más fácil en el simulador.

Luego, están los acumuladores A y B, el PC y el mensaje de error, porque el micro posee dichos elementos.

3.2) componer 3 veces nop